|  |
| --- |
| **２５３０．マニフェスト出力** |

|  |  |
| --- | --- |
| 業務コード | 業務名 |
| ＭＦＰ | マニフェスト出力 |

１．業務概要

入力された搭載便名、マニフェストページ番号より、該当するマニフェストを出力する。

２．入力者

航空会社

３．制限事項

便単位に１処理最大２０ページの出力を可能とする。

４．入力条件

（１）入力者チェック

システムに登録されている利用者であること。

（２）入力項目チェック

（Ａ）単項目チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

（Ｂ）項目間関連チェック

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」参照。

（３）輸出便情報ＤＢチェック

入力された搭載便名に対応する輸出便情報が存在すること。

なお、搭載完了後でもマニフェストの出力は可能である。

（４）マニフェストＤＢチェック

入力されたマニフェストページ番号に対応するマニフェスト情報が存在すること。

５．処理内容

（１）入力チェック処理

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外のコードを設定の上、処理結果通知の出力を行う。（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。）

（２）マニフェストページ番号によるマニフェスト出力処理

搭載便名、マニフェストページ番号の入力によってマニフェストの出力範囲が決定される。マニフェストページ番号の入力方法は次のとおりである。

（Ａ）マニフェストページ番号：スペース入力

搭載便単位に、すべてのマニフェストを出力する。

――　入力例　――

マニフェスト

001

002

２２

003

004

/

JA0001

便名

MFST番号

24JUN

図１　マニフェストページ番号：スペース入力

003

002

２２

001

24JUN

便名

MFST番号

JA0001

/

004

（Ｂ）マニフェストページ番号：３桁入力のみ

入力されたマニフェストページ番号だけの、マニフェストを出力する。

――　入力例　――

マニフェストページ番号が００１のマニフェストを出力する。

マニフェスト

001

24JUN

便名

MFST番号

JA0001

/

001

図２　マニフェストページ番号：３桁入力のみ

（Ｃ）マニフェストページ番号：マニフェストページ番号の後に「－」（ハイフン）を入力。

入力されたマニフェストページ番号以降の番号の、すべてのマニフェストを出力する。

――　入力例　――

マニフェストページ番号が００２以降の番号のマニフェストを出力する。

マニフェスト

002

２２

003

004

便名

MFST番号

002

JA0001

/

24JUN

－

図３　マニフェストページ番号：マニフェストページ番号の後に「－」（ハイフン）を入力

（Ｄ）マニフェストページ番号：マニフェストページ番号の前に「－」（ハイフン）を入力。

入力されたマニフェストページ番号以下の、すべてのマニフェストを出力する。

――　入力例　――

マニフェストページ番号が００２以下のマニフェストを出力する。

マニフェスト

001

002

２２

002

－

JA0001

/

24JUN

便名

MFST番号

図４　マニフェストページ番号：マニフェストページ番号の前に「－」（ハイフン）を入力

（Ｅ）マニフェストページ番号：２つのマニフェストページ番号の間に「－」（ハイフン）を入力。

左辺のマニフェストページ番号から右辺のマニフェストページ番号までのマニフェストを出力する。

――　入力例　――

マニフェストページ番号が００１～００３のマニフェストを出力する。

マニフェスト

001

003

002

003

001

－

JA0001

/

24JUN

便名

MFST番号

図５　マニフェストページ番号：２つのマニフェストページ番号の間に「－」（ハイフン）を入力

（３）出力情報出力処理

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。

（４）注意喚起メッセージ出力処理

抽出条件に対する対象データが残存する場合は、その旨を注意喚起メッセージとして出力する。

６．出力情報

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 情報名 | 出力条件 | 出力先 |
| 処理結果通知 | なし | 入力者 |
| ＵＬＤ単位マニフェスト情報 | 便単位マニフェスト仕様が「Ｕ」（ＵＬＤ単位マニフェスト）の場合 | 入力者 |
| 取卸地単位マニフェスト情報 | 便単位マニフェスト仕様が「Ａ」（取卸地単位マニフェスト）の場合 | 入力者 |
| ＧＥＮＥＲＡＬマニフェスト情報 | 便単位マニフェスト仕様が「Ｇ」（ＧＥＮＥＲＡＬマニフェスト）の場合 | 入力者 |
| トランジットマニフェスト情報 | 便単位マニフェスト仕様が「Ｔ」（トランジットマニフェスト）の場合 | 入力者 |
| 取卸地・仕向地同一マニフェスト情報 | 便単位マニフェスト仕様が「Ｅ」（取卸地・仕向  地同一マニフェスト）の場合 | 入力者 |
| ＴＡＣＭ情報 | 取卸地マニフェスト仕様がＴＡＣＭ指定で、かつ搭載便の取卸地と貨物の仕向地が異なる場合 | 入力者 |
| ＮＩＬマニフェスト情報 | 出力対象となるＡＷＢが１件も存在しなかった場合 | 入力者 |